**รายละเอียด:**

**FR.L Air Combination รุ่น AC3010-03 (3/8")**

* ชุดกรองลมพร้อมตัวปรับแรงดัน + ตัวปล่อยน้ำมัน
* อัตราการไหล 1,700 ลิตร/นาที
* ใช้กับงานลมเท่านั้น
* ปรับแรงดันลมได้ระหว่าง 1-10 บาร์
* ทนแรงดันได้ถึง 15 บาร์
* อุณภูมิที่ใช้งาน 5-60ºC

