|  |
| --- |
| http://www.pipediy.com/pic_product/k_400.jpg |
| * **ราคา : 35,000 บาท** |
| รายละเอียดของสินค้า   * ใช้ล้างท่อที่มีขนาดตั้งแต่ 1-1/2" - 4" ล้างได้ไกลถึง 30 เมตร (ระยะขึ้นอยู่กับความยาวสายเคเบิ้ล) * สะดวก ไม่เสียเวลาประกอบหรือติดตั้งเครื่อง เหมาะสำหรับล้างท่อน้ำทิ้งตามพื้นทั่วไป * กระปุกเก็บสาย ผลิตจาก POLYETHYLENE ทนทาน ไม่เป็นสนิม และทำความสะอาดง่าย * สายเคเบิลเป็นแบบ INTEGRAL WOUND (IW) แข็งแรง ทนทาน ไม่หักง่าย ไม่พันกันขณะใช้งาน * สามารถเลือกใช้กับอุปกรณ์เสริม AUTO FEED เพื่อขับเคลื่อนสายเคเบิ้ลเข้าและออก โดยอัตโนมัติ ช่วยให้การทำงานง่ายและเร็วขึ้น * มอเตอร์ขนาด 1/3 HP * สายเคเบิลมี 2 ขนาด ซึ่งมีความยาวต่อเนื่องตลอดเส้น ได้แก่ - สายเคเบิลขนาด 3/8" ความยาว 3 ขนาด 50 ฟุต, 75 ฟุต, 100 ฟุต ใช้ล้างท่อขนาด 1-1/2" - 3" เปลี่ยนหัวล้างท่อได้ - สายเคเบิลขนาด 1/2" ความยาว 2 ขนาด 50 ฟุต, 75 ฟุต ใช้ล้างท่อขนาด 2" - 4"  เปลี่ยนหัวล้างท่อได้ * ชุดหัวล้างท่อ 4 ชิ้น รุ่น T-260 ประกอบด้วย - หัวล้างท่อแบบสปริงกลม (BILB AUGER) รุ่น T-202 - หัวล้างท่อรูปตัว C (C CUTTER) รุ่น T-205 - หัวล้างท่อแบบใบโพธิ์ (SPADE CUTTER) รุ่น T-211 - กุญแจปลดล็อคสาย (PIN KEY) รุ่น A-13 |
| **อุปกรณ์มาตรฐานในชุดประกอบด้วย** |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Price** | **No.** | **Size.** | **Description.** | | 35,000.- บาท | K-400 w/C-32 IW | 60 ปอนด์ / 31 ก.ก. | สินค้าในชุดประกอบด้วย - ตัวเครื่อง พร้อมอุปกรณ์ดังนี้  - สายเคเบิล ขนาด 3/8" รุ่น C-32 IW ความยาว 75 ฟุต - ชุดหัวล้างท่อ 4 ชิ้น รุ่น T-260  - ถุงมือ 1 คู่ |   โทรศัพท์ 089 120 8001 / 089 561 800 |
|  |