ประตูหลังห้อง fidella ประตูฉีกหัก เนื่องจากประตูล็อคกลอนไว้ด้านในห้องซึ่งเป็นห้องทางด้านหลังและถูกดันจากข้างนอกทำให้ประตูไม้ฉีก ตามภาพ

กลอนสแตนเลส ขนาด 2 ½ หุน ยาว 6” (แบบที่วงกลม)



